




注：G接高电位，G2A G2B接低电位


**全加器真值表**





****

****





****




N1 PIN\_U13 AP PIN\_AA15 A PIN\_AA13

N2 PIN\_V13 BP PIN\_AB15 B PIN\_AB13


N3 PIN\_T13 Ci PIN\_AA14 Tlast PIN\_AB12

N4 PIN\_T12 SP PIN\_AA2 S PIN\_W2

C0 PIN\_AA1 T PIN\_Y3



**选择Cyclone V系列中的5CEBA4F23C7**

****

****